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Documentation Technique sur la mise en place de la solution retenue : Univention UCS.  

1. Téléchargement de l’image UCS
La première étape consiste à télécharger l’image d’installation depuis le site officiel d’Univention. Deux options sont disponibles :
· une image ISO pour une installation complète à partir de zéro ;
· une image préinstallée destinée aux environnements virtualisés (VMware, VirtualBox ou cloud).
Le choix dépend du mode de déploiement retenu dans l’infrastructure cloud.
2. Préparation de l’infrastructure et démarrage de l’installation
Une machine virtuelle dédiée est créée sur l’hébergeur cloud avec les ressources nécessaires (CPU, RAM et stockage).
· Dans le cas d’une installation via ISO, l’image est montée sur la machine virtuelle puis le système est démarré dessus.
· Dans le cas d’une image VM/cloud préinstallée, le système est déjà présent et la procédure passe directement à la configuration initiale.
3. Configuration initiale du système
L’assistant d’installation interactif permet de définir les paramètres fondamentaux du serveur :
· langue et fuseau horaire ;
· partitionnement du disque ;
· configuration réseau (adresse IP statique, masque, passerelle, DNS) ;
· nom d’hôte et nom de domaine.
Lors de cette phase, l’administrateur choisit également le rôle du serveur dans l’infrastructure.
4. Choix du rôle du serveur dans le domaine
Pour une nouvelle infrastructure, il est recommandé de sélectionner l’option :
« Créer un nouveau domaine UCS » (contrôleur principal)
L’installeur demande ensuite des informations complémentaires :
· nom de l’organisation ;
· adresse e-mail pour la licence et l’App Center ;
· nom DNS complet (FQDN) du serveur.
D’autres options existent, comme rejoindre un domaine UCS existant ou intégrer un domaine Active Directory.
5. Installation automatique des services
Après validation des paramètres, le système procède à l’installation complète de UCS. Cette étape inclut :
· l’installation du système d’exploitation ;
· la configuration automatique de Samba, LDAP et Kerberos ;
· l’installation du chargeur de démarrage (GRUB).
Une fois l’installation terminée, le serveur redémarre avec UCS opérationnel.
6. Première connexion et administration
Après le redémarrage, l’administrateur accède à l’interface web sécurisée via :
https://<IP-du-serveur>
Deux comptes principaux sont utilisés :
· root : accès complet à la console système ;
· Administrator : gestion via l’interface graphique UCS.
Cette interface permet de vérifier les services, créer les premiers utilisateurs et configurer les paramètres du domaine.
7. Intégration des postes et sécurisation
La dernière phase consiste à intégrer les postes clients au domaine UCS et à mettre en place des mesures de sécurisation :
· jonction des machines au domaine ;
· application des politiques de sécurité ;
· configuration des sauvegardes et des mises à jour automatiques.
Ces actions garantissent la stabilité et la pérennité de l’infrastructure.
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